**Uvedení do provozu**

1. Připojte kovový držák(1) do kontajneru základny
2. Utáhněte šrouby ve spod (imbus vel. 5)

**Přepínač**

* **AUTOMATIC**

Automatický mod jezírka nebo dna jezírka

**0 OFF** Vypnuto

**= MANUAL**

 Pro nepřetržité suché/mokré vysávání

**Použití jako filtr**

* Zajistěte spotřebič přepnutím na polohu ´´OFF´´ (0)
* Nikdy nepoužívejte spotřebič bez odpovídajícího filtru

**Montáž spotřebiče**

1. otevřete svorky na kontajneru a sundejte hlavu
2. vložte modrý pěnový filtr(5) přes sací klec a nasaďte zpět hlavu

spotřebiče

1. zavřete spotřebič pomocí svorek(4)
2. odstraňte zástrčku z konjaneru(7)
3. upevněte výstupní hadici(13) do kontajneru a navlečte filtr

přes konec výstupní hadice

1. vložte sací hadici(9) do sací trysky(6) v horní časti kontajneru
2. připojte potrubí(11) do spojovacího dílu podle hloubky jezírka a

nasaďte sací hubici na konec trubky (lze využít na jezírkový kal a

zbytky rostlin

* maximální hloubka ponoření je 1,2m, maximální pracovní výška je 1,5m

**Práce se spotřebičem**

* spotřebič umístěte minimálně 2 m od břehu jezírka (G)
* ujistěte se, že ve vodě nejsou žádní lidé
* ujistěte se, že špinavá voda může odtéct odtokovou hadicí bez problémů a je namířena správným směrem

**Použití jako vysavač**

* Zajistěte spotřebič přepnutím na polohu ´´OFF´´ (0)
* Nikdy nepoužívejte spotřebič bez odpovídajícího filtru

**Montáž spotřebiče**

1. otevřete svorky na kontajneru a sundejte hlavu
2. vložte modrý pěnový filtr(5) přes sací klec a nasaďte zpět hlavu

spotřebiče

1. zavřete spotřebič pomocí svorek(4)
2. odstraňte zástrčku z konjaneru(7)
3. upevněte výstupní hadici(13) do kontajneru a navlečte filtr

přes konec výstupní hadice

1. vložte sací hadici(9) do sací trysky(6) v horní časti kontajneru
2. připojte potrubí(11) do spojovacího dílu podle hloubky jezírka a

nasaďte sací hubici na konec trubky (lze využít na jezírkový kal a

zbytky rostlin

* maximální hloubka ponoření je 1,2m, maximální pracovní výška je 1,5m

**Práce se spotřebičem**

* spotřebič umístěte minimálně 2 m od břehu jezírka (G)
* ujistěte se, že ve vodě nejsou žádní lidé
* ujistěte se, že špinavá voda může odtéct odtokovou hadicí bez problémů a je namířena správným směrem

**Pracovní postup**

1. zasuňte zástrčku do zásuvky
2. vložte sací potrubí dokut se nedotkne dna
3. přepněte přepínač na pozici(**-**) = **AUTOMATICKÝ MOD**
4. spotřebič se zapne s 10 sekundovým zpožděním, aby se sací tryska

srovnala do požadované polohy

**Používání mokrého nebo suchého sání**

* ujistěte se, že spotřebič je přepnutý na pozici (0) OFF
* nikdy nepoužívejte spotřebič bez správného filtru

**Sestavení spotřebiče**

1. otevřete obě zavírací svorky(4) na kontajneru a sundejte hlavu
2. **použití u mokrého vysávání:** vložte modrý pěnový filtr(5) přes sací klec(E) a

vraťte zpět hlavu(2) na kontejner(8)

**použití u suchého vysávaní:** vložte papírový filtr(15) přes sací klec(F) a vraťte zpět hlavu(2) na kontejner(8)

1. zavřete spotřebič pomocí zavíracích svorek
2. zavřete výpust kontajneru záslepkou (7)(F)
3. Vložte sací hadici do sací trysky v horní části kontajneru
4. připojte potrubí do hadicové hlavice(10) a vložte požadovanou sací hubici na konec trubky v závislosti na úkonu čistění
* maximální hloubka ponoření je 1,2m, maximální pracovní výška je 1,5m

**Práce se spotřebičem**

* spotřebič umístěte minimálně 2m od břehu jezírka (6)
* ujistěte se, že ve vodě nejsou žádní lidé
* ujistěte se, že špinavá voda může odtéct odtokovou hadicí bez problémů a

správným směrem

**Pracovní postup**

1. zasuňte zástrčku do zásuvky
2. přepněte spotřebič do pozice (=) MANUÁLNÍ MOD
3. můžete začít s čištěním
4. **mokré vysávání:** jakmile je kontejner naplněn vodou, sací proces se přeruší. Přepněte spotřebič na pozici(0) OFF. Sundejte hlavu a vyprázdněte kontejner. Potom vraťte hlavu zpět a zajistěte zavíracími svorkami. Přepněte zpět na pozici(=) MANUÁLNÍ MOD a můžete pokračovat v čistění.
5. pravidelně kontrolujte stupeň znečištění papírového filtru(15) a pěnového filtru, v případě zanesení jej vyčistěte